{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Produkter"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produkter","index":0,"n_rows":125,"n_cols":10,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Produkt","Licensnummer","Miljömärkning","Kategori","Produktgrupp","Kriteriegeneration","Varumärke","Licensinnehavare","Adress","Ort"]
[" ND NTech Fast karm","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["BYKO-WA75 Windows/fixed windows outward opened 75 mm sash","3062 0010","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","BYKO","BITUS LATVIA SIA","Lacplesa street 75-5/6","Riga"]
["Continental Passiv, 3+1 inåtgående fönster med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Continental, 2+1 inåtgående fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Continental, 2+1 inåtgående fönsterdörr med u-värde 1,0 u-värde eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Continental, 3-glas Inåtgående fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Continental, 3-glas Inåtgående fönstredörr med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Elitfönster Harmoni, Fast karm 3-glas (EFL-AL)","3062 0001","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Elitfönster Harmoni","Elitfönster AB","Box 153","Vetlanda"]
["Elitfönster Harmoni, Inåtgående fönster 2+1 Kipp/Dreh Eco Plus (IKI-AL Kd Eco Plus)","3062 0001","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Elitfönster Harmoni","Elitfönster AB","Box 153","Vetlanda"]
["Elitfönster Harmoni, Inåtgående Sidhängt fönster 2+1 Eco Plus (IKI-AL Eco Plus)","3062 0001","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Elitfönster Harmoni","Elitfönster AB","Box 153","Vetlanda"]
["Elitfönster Harmoni, Inåtgående Underkantshängt fönster 2+1 Eco Plus (IKIU-AL Eco Plus)","3062 0001","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Elitfönster Harmoni","Elitfönster AB","Box 153","Vetlanda"]
["Elitfönster Harmoni, Kombination öppningsbart/fast ECO Plus","3062 0001","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Elitfönster Harmoni","Elitfönster AB","Box 153","Vetlanda"]
["ND NTech Bottenhängt","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Bottenhängt - NB Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Dreh-kipp Säkerhetsfönster","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Dreh-kipp Säkerhetsfönster - ND Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Fast karm - FA Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Fast karm m/båge","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Fast karm m/båge - IF Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Flerluftsfönster","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Flerluftsfönster - FV Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Bottenhängt","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Bottenhängt","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Bottenhängt - ZB Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Fast båge","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Fast båge - ZA Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Fast karm m/båge","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Fast karm m/båge","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Fast karm m/båge - ZF Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Fast ramme","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Flerluftsfönster","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Flerluftsfönster","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Flerluftsfönster - ZG Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Kipp-Dreh","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Kipp-Dreh","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Kipp-Dreh - ZD Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Parfönster","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Parfönster","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND Ntech One Parfönster - Z2 Passiv Trä, Trä/Alu ","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Sidohängt","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Sidohängt","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech One Sidohängt - ZS Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Sidohängt","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Sidohängt - NS Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0003, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast båge","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast båge","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND Ntech Villa Fast båge - TZ Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm","2062 0007, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm - BL Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm - TL Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm m/båge","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Fast karm m/båge","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND Ntech Villa Fast karm m/båge  - TM Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND Ntech Villa Fast karm m/båge - BM Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Flerluft","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Flerluft","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Flerluft  - TO Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Flerluft - BO Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Parfönster sidohängt fönster","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Sidohängt","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Sidosving","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Topphängd","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Toppstyrt","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Vridfönster","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Vridfönster","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Vridfönster  - TG Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Vridfönster - BG Passiv Trä, Trä/Alu","2062 0009, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["ND NTech Villa Vridfönster Opus","2062 0006, 2062 0003","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","NorDan","NorDan AS","Stasjonsveien 46","MOI"]
["Prima, Fast med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Prima, Fönsterdörr med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Prima, Sidohängt/överkantshängt med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Prima, Topturn med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Prima, Vridfönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["SP Fönster, Balans, Fast fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Balans, Sideswing med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Balans, Sidohängt/överkantshängt fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Balans, Topturn med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Balans, Vridfönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Intakt Passiv, 3+1 Inåtgående fönster","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Intakt, 2+1 Inåtgående fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Intakt, 3-glas Inåtgående fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Intakt, 3+1 Utåtgående fönsterdörr","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Stabil, Fast fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Stabil, Sidohängt/överkantshängt fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Stabil, Topturn med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["SP Fönster, Stabil, Vridfönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","SP Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fast fönster i aluminiumbeklätt trä 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fast fönster i trä 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3+1-glas","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 2+1-glas med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1-glas med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä inåtgående 3-glas med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Fönsterdörr i trä utåtgående 3-glas med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Sideswingfönster i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Sidohängt fönster i aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Sidohängt fönster i aluminiumbeklätt trä inåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Sidohängt/överkantshängt fönster i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Sidohängt/överkantshängt fönster i trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Topturnfönster i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Topturnfönster i trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Vridfönster i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Svenska Fönster, Vridfönster i trä utåtgående 3-glas med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Svenska Fönster","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Genuin, Fast fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Genuin, Sidohängt/överkantshängt fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Genuin, Topturn med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Genuin, Vridfönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Intakt Passiv, 3+1 Inåtgående fönster","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Intakt, 2+1 Inåtgående fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Intakt, 3-glas Inåtgående fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Intakt, 3+1 Utåtgående fönsterdörr","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Optimal, Fast fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Optimal, Sideswing med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Optimal, Sidohängt/överkantshängt fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Optimal, Topturn med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Traryd Fönster, Optimal, Vridfönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0002","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Traryd","Svenska Fönster AB","Snickarvägen 12","EDSBYN"]
["Ultimat, Fast fönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Ultimat, Fönsterdörr med u-värde 1,0 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Ultimat, Sideswing med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Ultimat, Sidohängt/överkantshängt med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Ultimat, Topturn med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]
["Ultimat, Vridfönster med u-värde 0,91 eller lägre","3062 0005","Svanen","Fönster","062 Fönster och ytterdörrar","4","Mockfjärds","Mockfjärds Fönster AB","Box 340","Borlänge"]